**附件1**

 **报 价 函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市会议中心大厅LED屏维修 |
| 报价单位名称 |  |
| 报价 | 愿以人民币 元报价（含税）。 |
| 维修期限 | 7天 |
| 备注 |  |

报价单位（盖章）：

 联系人：

 电 话：

 日 期：

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | 同步控制系统 | 海康 | DS-D43QXC92定制版 | 大厅原LED屏同步控制系统改造升级。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。1.集成 6 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。2.采用千兆网口，可以连接 PC 端。3 支持逐点亮色度校正。4.支持接收卡预存画面设置。5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6.与原屏控制系统兼容，同步屏参，并发7.RGB色彩模组调试 | 9 | 张 |  |  |  |
| **2** | 处理器 | 海康 | DS-D43V02-ZK定制版 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持连接控台设备。支持屏体参数调整，前面板直观的LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。支持扩展卡投屏，可投放手机或 Pad 画面支持扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。满足重大会议高压缩视频内容输出；支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入， 支持2路网口输出；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能支持6个预设场景播控软件；支持对接中控接口； | 1 | 台 |  |  |  |
| **3** | 系统集成 |  |  | 检修、维修屏模组，更换排线、跳线、同步控制系统安装调试、处理器安装调试,重新编码中控系统，中控系统SDK接口对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| **4** | 合计 |  |  |  |  |  |  |

**项目名称：市会议中心大厅LED屏维修**

以上费用含产品制造、运输、装卸、抽样检测、损耗、人工、售后服务、税收（提供增值税专用发票）。

报价单位（盖章）：

联系人：

电 话：

日 期：