|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三明市碧湖人才公寓（2022年4/22、22套人才公寓）家具需求一览表** | | | | | | |
| **幢号** | **产品名称** | **规格** | **图** | **单位** | **数量** | **材质说明** |
| B座 | 1.5米床（含5CM棕垫） | 1500\*2000\*950 | 6 | 个 | 22+1 | 1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面； 2、基材：采用E1级红A牌.莫干山牌.杉木.多层实木.0SB多层实木生态板 3、封边；板露边处采用同色PVC加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂；  4、配件：采用优质五金配件； 5、工艺要求：不脱边、结构稳定，床体边沿触感顺滑不割手。 床垫：织锦布料+弹簧+PK棉+优质棕丝。 |
| 床头柜 | 450\*450\*500 | 7 | 个 | 22+1 | 1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面； 2、基材：采用优质多层生态板制作，； 3、封边；板露边处采用同色PVC加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂；  4、配件：采用优质五金配件； 5、工艺要求：不脱边、结构稳定，床体边沿触感顺滑不割手。 |
| 办公桌 | 1.2\*0.6\*0.75 | 8 | 张 | 22+1 | 1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面； 2、基材：采用E1级红A牌.莫干山牌.杉木.多层实木.0SB多层实木生态板 3、封边；板露边处采用同色PVC加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂；  4、配件：采用优质五金配件； 5、工艺要求：不脱边、结构稳定，床体边沿触感顺滑不割手。 |
| 办公桌 | 1.\*0.6\*0.75 | 同上 | 张 |  | 同上 |
| 网椅 | 常规 | 619151053875868860 | 张 | 22+2 | 1、面料：采用优质西皮饰面，阻燃，防污，耐磨性强。柔软且富有韧性，厚度适中，透气性强 手感柔软且富有韧性。 2、靠背：背框架采用工程塑料经模具一次成型，依据人体工程学原理，美观大方，实用、舒适。 3、座垫海绵：高密度定型海绵，海绵软硬适中，回弹性能好，耐久不变形。内层采用成型曲木板板材均经过防潮.防腐.防虫处理。 4、采用电镀支架，移动顺滑无响声无磨损。 |
| 衣柜 | 1.2\*0.5\*2.2 | 10 | 组 | 22+2 | 1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面； 2、基材：采用E1级红A牌.莫干山牌.杉木.多层实木.0SB多层实木生态板 3、封边；板露边处采用同色PVC加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂；  4、配件：采用优质五金配件； 5、工艺要求：不脱边、结构稳定，床体边沿触感顺滑不割手。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 简易木沙发（3+1+1） | 3000\*2300\*950 | 11 | 套 | 22 | 1、采用优质实木制作。 2、油漆：采用先进“五底三面”八道封闭亚光漆面工艺，底漆、面漆采用优质油漆，色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好。甲醛、甲苯、二甲苯及其相关有害物质应达到国家相应标准和规定。 |
| 茶几（一大茶几、一小方茶几） | 1100\*900\*450 | 个 | 22 |