比选申请书

三明城发物业有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解泰和人家小区消防设施设备维修比选书的各项条款及要求后，我公司对你单位的泰和人家小区消防设施设备维修比选提出申请。我方将接受并遵守比选书所规定的各项条款。

2.本申请书包括以下内容：

（1）比选申请书

（2）授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

3.我方承诺：

（1）消防技术服务基础设备和消防设施维修检测设备配备符合有关规定要求；

（2）具备健全的质量管理体系；

（3）认真履行合同义务、承担相应的责任；

（4）我单位保证提交信息材料、比选材料、证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

**注：**

1. **须附上营业执照复印件；**
2. **须福建消防技术服务信息平台上执业的消防技术服务机构（应提供平台执业项目截图，且项目显示星级不低于二星级的消防技术服务机构）；**
3. **须提供企业未失信证明（查询网址https://www.creditchina.gov.cn/）查询截图；**
4. **上述所有复印件均须加盖比选申请人公章；**
5. **上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

联系人：

联系电话：

联系地址：；

比选申请人： 盖比选申请人公章）

日 期： 年 月 日

授 权 委 托 书

现授权委托我司职工**（姓名）、（身份证号码）**为我公司全权代理人，以本公司名义参加泰和人家小区消防设施设备维修比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我司均予以承认。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

比选申请人：  (盖比选申请人公章)

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托人：   （签字）

日期：   年  月  日

**报 价 函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价 | 愿以人民币 元报价。 |
| 维修期限 |  |
| 备注 |  |

比选申请人： （盖比选申请人公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人 （*签字或签章*）或授权委托人： （*签字*）

日期： 年 月 日

**报价清单**

**项目名称:泰和人家小区消防设施设备维修**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| 1 | 火灾报警主机备用电池 | 12V 24ah | 节 | 2 |  |  |  |
| 2 | 输入／输出模块 | 8301 | 套 | 22 |  |  |  |
| 3 | 输入模块 | 8300 | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 输出模块 | 8303 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 广播模块 | 8305 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 插孔电话模块 | 602N | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 插孔电话分机 | 100B | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 消火栓按钮 | 9123 | 套 | 16 |  |  |  |
| 9 | 报警4回路维修 | 242 | 点 | 242 |  |  |  |
| 10 | 报警5回路维修 | 242 | 项 | 242 |  |  |  |
| 11 | 报警阀压力表 | Y-60 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 报警阀压力开关 | LDYL | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 发电机蓄电池 | 12V-930G | 节 | 2 |  |  |  |
| 14 | 发电机柴油 | 0# | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 水箱补水管电磁阀 | DN50-220 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 屋面稳压泵 | XBD5/1-25L | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 屋面稳压泵电接点压力表 | Y-100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 屋面试验栓压力表 | Y-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 地下室补风机控制柜 | 15KW | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 地下室补风机电机维修 | 15KW | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电源线 | BV1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 23 | 信号线 | RVS2\*1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 24 | JDG管20 | 20 | 米 | 300 |  |  |  |
| 25 | 辅材 |  | 项 |  |  |  | 绝缘胶布、螺丝、管扣、包塑软 |
| 26 | 合计 | | | |  |  |  |

以上费用含产品制造、运输、装卸、抽样检测、损耗、人工、售后服务、税收（提供增值税专用发票）。

报价单位（盖章）：

联系人：

电 话：

日 期：