附件1：采购空调技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 悬挂方式 | 壁挂式 |  |
| 2 | 主要功能 | 自清洁，静音设计 |  |
| 3 | 冷暖类型 | 冷暖 |  |
| 4 | 变频|定频 | 变频 |  |
| 5 | 匹数 | 1.5匹 |  |
| 6 | 能效等级 | 一级能效 |  |
| 7 | 制冷功率(W) | ≥810 |  |
| 8 | 制热功率(W) | ≥1200 |  |
| 9 | 操控方式 | APP|遥控 |  |
| 10 | 制冷量(W) | ≥3500 |  |
| 11 | 制热量(W) | ≥5000 |  |
| 12 | 能效比（APF） | ≥5.3 |  |
| 13 | 循环风暴（m3/h） | ≥700 |  |

采购空调技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 悬挂方式 | 柜式 |  |
| 2 | 主要功能 | 自清洁，静音设计 |  |
| 3 | 冷暖类型 | 冷暖 |  |
| 4 | 变频|定频 | 变频 |  |
| 5 | 匹数 | 3匹 |  |
| 6 | 能效等级 | 一级能效 |  |
| 7 | 制冷功率(W) | ≥2100 |  |
| 8 | 制热功率(W) | ≥2900 |  |
| 9 | 操控方式 | APP|遥控 |  |
| 10 | 制冷量(W) | ≥7300 |  |
| 11 | 制热量(W) | ≥9700 |  |
| 12 | 能效比（APF） | ≥4.3 |  |
| 13 | 循环风暴（m3/h） | ≥1200 |  |