附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 于2025年8月10日前完成更换 |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **位置** | **单位** | **玻璃规格** | **面积** | **合价**  **（元）** |
| 1F | 车库出口上方 | m² | 规格：宽1200mm\*高1730mm=2片  高1200mm\*高1530mm=1片  ，8+8钢化夹胶 | 5.99 |  |
| 1F | 蒸汽发生器顶上 | m² | 规格：宽1070\*高1530mm=1片，8+8钢化夹胶 | 1.64 |  |
| 3F | 大门顶上圆弧玻璃手扶电梯旁沙发后 | m² | 规格：宽1957mm\*高1550mm=1片（弧高55mm），8LOW-E+12A+8白钢弯玻 | 3.04 |  |
| 7F | 701室门口沙发旁 | m² | 规格：宽765mm\*高528mm=1片，8LOW-E+12A+8白钢玻璃 | 0.41 |  |
| 10F | 1003办公室玻璃隔断 | m² | 规格：宽910mm\*高2390mm=1片，5厘钢化白玻 | 2.18 |  |
| 17F | 1720客房 | m² | 规格：宽1620mm\*高1335mm=1片，8LOW-E+12A+8白钢玻璃 | 2.17 |  |
| 21F | 消防楼梯间 | m² | 规格：宽780m\*高740mm=1片，8厘钢化白玻 | 0.58 |  |
| 21F | 2102客房 | m² | 规格：宽1540mm\*高763mm=1片，8LOW-E+12A+8白钢玻璃 | 1.18 |  |
| 22F | 布草间 | m² | 规格：宽1247\*高1336mm=1片，8厘钢化白玻 | 1.67 |  |
| 29F | 大门顶上过道圆弧玻璃 | m² | 规格：宽1915mm\*高1235mm=1片（弧高50mm），8厘白玻弯钢 | 2.37 |  |
| 30F | 3003客房 | m² | 规格：宽710mm\*高850mm=1片，8LOW-E+12A+8白钢玻璃 | 0.61 |  |
|  | 共计数量 | 片 | 13 |  |  |
|  | 含税总价（元） |  |  |  |  |

**注：**

**1.为确保所有高空玻璃等设施顺利完成安装，施工方需负责制定安装方案，方案中应明确涵盖以下配套费用：旧玻璃拆除费、垃圾清理及外运费、玻璃购置费、玻璃运输费、结构胶费、安装人工费、高空蜘蛛人作业费、高空作业设备租赁费以及工人保险费。**

**2.报价包含旧玻璃拆除费、垃圾清理及外运费、玻璃购置费、玻璃运输费、结构胶费、安装人工费、高空蜘蛛人作业费、高空作业设备租赁费、工人保险费以及第三者责任险。**

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日